[별표 15] <개정 2011.3.3>
유해ㆍ위험방지계획서 첨부서류(제121조제2항 관련)
1. 공사 개요 가. 공사 개요서(별지 제45호서식) 나. 공사현장의 주변 현황 및 주변과의 관계를 나타내는 도면(매설물 현황을 포함한다) 다. 건설물, 사용 기계설비 등의 배치를 나타내는 도면 및 서류 라. 전체 공정표 마. 「건설기술관리법」 제18조에 따라 신기술로 지정ㆍ고시된 신기술의 사용 또는 국내에서 최초로 사용하는 신공법이 있는 경우 그 현황. 다만, 신소재 사용 등 자재변경 신기술은 제외한다. 2. 안전보건관리계획 가. 산업안전보건관리비 사용계획(별지 제46호서식) ※ 각 항목별 세부 사용계획 내용을 작성해야 한다. 나. 안전관리조직표, 안전ㆍ보건교육계획 다. 개인보호구 지급계획(별지 제47호서식) 라. 재해 발생 위험 시 연락 및 대피방법 3. 작업 공사 종류별 유해ㆍ위험방지계획
대상 공사	작업 공사 종류	첨부서류
제120조제2항제1호에 따른 건축물, 인공구조물 건설등의 공사	가. 가설공사 나. 굴착 및 발파공사 다. 구조물공사 라. 강(剛) 구조물공사 마. 마감공사 바. 전기 및 기계 설비공사 사. 그 밖의 공사(해체공사 등)	가. 작업 개요 나. 해당 작업 공사 종류별 유해ㆍ위험요인 및 재해예방계획
제120조제2항제2호에 따른 냉동ㆍ냉장창고시설의 설비공사 및 단열공사	가. 가설공사 나. 구조물공사 다. 배관공사 라. 마감공사 마. 전기 및 기계 설비공사 바. 그 밖의 공사
제120조제2항제3호에 따른 다리 건설등의 공사	가. 가설공사 나. 굴착 및 발파공사 다. 하부공공사 라. 상부공공사 마. 포장공사 바. 그 밖의 공사
제120조제2항제4호에 따른 터널 건설등의 공사	가. 가설공사 나. 굴착 및 발파공사 다. 구조물공사 라. 그 밖의 공사
제120조제2항제5호에 따른 댐 건설등의 공사	가. 가설공사 나. 굴착 및 발파공사 다. 댐 축조공사 라. 전기 및 기계 설비공사 마. 그 밖의 공사
제120조제2항제6호에 따른 굴착공사	가. 가설공사 나. 굴착 및 발파공사 다. 흙막이 지보공(支保工) 공사 라. 되메움공사 마. 그 밖의 공사
4. 작업환경 조성계획 ※ 작업 공사 종류별 유해ㆍ위험방지계획과 분리하여 별도로 작성한다. 가. 분진 및 소음 발생 공사 종류에 대한 방호대책 나. 위생시설물 설치 및 관리대책(식당, 화장실, 세면장 등) 다. 근로자 건강진단 실시계획 라. 조명시설물 설치계획 마. 환기설비 설치계획 바. 위험물질의 종류별 사용량과 저장ㆍ보관 및 사용 시의 안전작업계획